**货物需求及技术参数：**

**1、货物需求一览表**

围网材料清单及单价最高控制价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配件** | **单价（元）** | **单位** | **备注** |
| 1 | 围网 | 立柱、围网、螺丝等 | 55 | 套 | 每个独立园区不少于1樘门  材料具体使用数量以实际为准，亩均造价不超过900元/亩 |
| 门（含锁） | 300 | 樘 |
| 辅材（黄沙、水泥、石子等安装材料） | 16 | 套 |
| 人工安装费 | 18 | 套 |
| **备注** |  | **投标人需自行踏勘现场，具体数量以实际使用为准**  **（含税含运费含安装费等相关费用）** | | | |

怀宁县村级集体经济发展助推工程约**4215亩**蓝莓基地围网及门等采购及安装工作，围网及门使用寿命不少于10年，围网及门安装须确保蓝莓基地全封闭，蓝莓苗木等不受侵害。

1. **技术参数及施工要求**

（一）技术参数：

1、围网规格尺寸为：1.7×3米/片，重量为5-6Kg，规格为浸塑处理后；

2、围网材质为低碳钢丝，钢丝φ3.0±0.1mm，浸塑处理后φ5.0±0.1mm，孔径9×17cm，围网表面需绿色浸塑处理；

3、围网边为双边丝；

4、立柱规格尺寸为：高2.10米，重量为1.75-2.25Kg，规格均为浸塑处理后；

5、立柱材质为低碳钢管，钢管φ4.8±0.1cm，钢管壁厚1.5mm，立柱表面需绿色浸塑处理；

6、每片围网配备8个螺丝，螺丝尺寸8×2.5cm；

（二）施工要求：

1、根据地块实际情况配备园区大门，每个独立园区不少于1樘门（大门材质与围网材质一致，尺寸约 1.7m×2m×2），门须单独安装立柱，每个门须配上合适大小挂锁或链条锁。

2、每个立柱脚须用混凝土固定，混凝土立柱脚须埋入地下，混凝土材料（包括黄沙、水泥、石子等，且混凝土立柱脚不低于50×30×30cm方形孔或50×30cm圆形孔材料），立柱按围网尺寸安装成型。

围网及门安装须紧实牢固，不易倾倒。

1. 质保期：不低于2年（ 质保期内如因：材料质量问题出现脱皮安装不符合要求导致围网及门倒塌等问题须无条件更换或修复，费用由供货单位自行承担。）

（四）具体地块以乡镇实际交付，第三方实际测绘亩数为准（不含池塘、坟地等面积）。