**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格(参数)** | **数量** | **控制价（元/吨）** | **总计****（万元）** |
| 复合肥 | 1、执行标准：GB15063-2020；2、氮、磷、钾（N+P2O5+K2O）的质量分数≥45.0%（配合式：15-15-15）;3、硫酸钾型;4、产品为颗粒状：粒度（1.00mm～4.75mm）≥90%5、水溶性磷占有效磷百分率：≥60%;6、水分的质量分数：≤2.0%；7、氯离子含量≤2.0%。(成交人在签合同之前向业主单位提供第三方检测机构出具的证明材料进行佐证，业主单位可随机抽样送第三方检测机构检测) | 1000吨 | 3500 | 350 |