防鸟网采购需求及技术参数

防鸟网亩均材料清单及最高控制价
	序号
	名称
	单价（元）
	数量
	单位
	总价（元）
	备注

	1
	立柱
	17
	17
	根
	289
	具体数量及单价仅供参考，亩均造价不超过1000元/亩

	3
	拉线
	0.4
	260
	米
	104
	

	4
	地锚
	7
	7
	个
	49
	

	5
	防鸟网
	13.5
	18
	斤
	243
	

	6
	辅材
	5
	1
	套
	5
	

	7
	人工安装费
	310
	1
	亩
	310
	

	备注
	投标人需自行踏勘现场，具体数量以实际使用为准
（含税含运费含安装费等相关费用）



怀宁县村级集体经济发展助推工程约5327亩蓝莓基地防鸟网立柱、天网、辅材等采购及铺设工作，防鸟网使用寿命不少于3年，立柱及辅材使用寿命不低于30年，须确保蓝莓基地防鸟网全覆盖，蓝莓果不受鸟害侵扰。
一、立柱技术规格及施工要求
技术规格：立柱长度为2.8m（不包含两边出头钢筋），宽度为7cm，厚度7cm，柱内钢筋数不少于4根（内含抱箍结构），且钢筋直径不低于3.3mm，浇筑砼标号不低于250号（须为河砂），单根立柱重量为28±1kg。
施工要求：按照蓝莓基地规划图，首先确定蓝莓基地每个园区4个角的立柱位置，再将相邻侧的2根支柱连接成线，纵横夹角呈90o；然后沿着直线定下四周支柱的位置，最后再定园区内的支柱位置，最终实现纵横成行；
每三垄安装一排立柱，每排立柱间距6-8米，约42㎡一根立柱，约17根立柱/亩；深埋不低于50厘米；须保持立柱垂直于地面，整体高度一致；最外围一圈需将立柱向外倾斜20-30度。须保持立柱横平竖直、纵横成行，保证立柱牢固、稳定，不易倾倒。
二、地锚及拉线技术规格及施工要求：
拉线技术规格：材质为热镀锌细钢丝，其直径不低于2mm。
施工要求：采用热镀锌钢丝，钢丝直径不低于2mm，沿纵横方向，穿过立柱顶端的穿线孔，每排立柱拉1道拉线，纵横方向呈十字交叉，固定于每根支柱上端及地锚上用紧线器拉紧。
地锚技术规格：地锚角钢应为4cm×4cm，厚度不低于2mm，主长不低于0.75m，角钢埋设深度不低于50cm，须保证防鸟网不得倒塌，地锚须做钝化处理，减轻工人磕碰伤害。
施工要求：由于蓝莓基地片区边角和四周的立柱承受的拉力较大，这些立柱应埋设地锚。边角的立柱每根配2个地锚，四周的立柱每根配1个地锚，用斜拉钢丝固定，钢丝与地平线夹角为50o～60o，地锚与钢丝夹角为90o地锚埋入地下的深度不低于50cm。
三、防鸟网技术规格及施工要求
技术规格：材质为环保PE聚乙烯或尼龙、锦纶全新原生料，防鸟网颜色为蓝色（部分地块根据业主要求为七彩色），符合相应的国家标准，强力高，耐腐蚀和抗风化，抗拉抗晒，里面含2%的UV抗氧化颗粒，经拉丝制成的网状织物，其丝经不低于0.25mm，网孔规格为2.5cm×2.5cm，有结网，边缘加粗网绳，须保证使用寿命不低于三年。
施工要求：先将防鸟网放到架面上，固定好网纲线的两个边，再把网展开，找到宽度的一边，用网纲线将网格穿起来，两头各预留出来一段绳子，系在两头网格的边上。在安装过程中要先解开系着的绳子扣，将网纲线系在绳子的一头，一次性穿过后，顺着加强边慢慢拉开，将网纲线的长度宽度定好后，拉紧固定住，防鸟网铺设后需做到将防鸟网固定于钢丝拉线上。树冠上部天网的交接处要贴紧，不留空隙；树冠外侧边天网的交接处要紧密，长度要到达地面，也不留空隙。须确保蓝莓基地防鸟网全覆盖，蓝莓果不受鸟害侵扰。
4、 其他辅材
防鸟网铺设所需的其他辅材，视安装需要配备，须确保蓝莓基地防鸟网铺设纵横成行，牢固、稳定，不易倾倒，园区天网全覆盖，蓝莓果不受鸟害侵扰。
五、质保期：不低于2年（ 质保期内如因：材料和安装质量问题出现防鸟网倒塌等问题须无条件更换或修复，费用由供货单位自行承担。）
六、具体地块以乡镇实际交付情况为准，具体地块面积以第三方实际测绘亩数为准（不含池塘、坟地等面积）。
参考示意图：
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