附件：1
服  务  需  求
一、围网及门材料清单及最高控制价
	序号
	名称
	配件
	单价（元）
	单位
	备注

	1
	围网
	荷兰网
	10
	米
	每个独立园区不少于1樘门，围网、立柱及门价格均含辅材（黄沙、水泥、石子、铁丝等安装材料）及人工安装费用。

	
	
	Y型立柱
	30
	根
	

	
	
	门（含锁）
	500
	樘
	

	备注
	
	投标人需自行踏勘现场，具体数量以实际使用为准
（含税含运费含安装费等相关费用）


报价含安装费，具体地块以乡镇实际交付情况为准，具体地块面积以第三方实际测绘亩数为准（不含坟地面积）。
二、围网及门技术参数及施工要求
怀宁县村级集体经济发展助推工程约2058亩蓝莓基地围网及门等采购及安装工作，围网及门使用寿命不少于10年，围网及门安装须确保蓝莓基地全封闭，蓝莓苗木等不受侵害。
（一）技术参数：
1、围网为硬塑荷兰网，规格尺寸为：1.8×30米每捆，单捆重量35±0.5kg，规格为硬塑处理后；
2、围网材质为低碳钢丝，竖丝直径不低于1.8mm，横丝直径不低于1.5mm，横丝竖丝浸塑（硬塑）处理后直径不低于2.7mm，孔径6×6cm，围网表面需墨绿色硬塑处理；
3、立柱为花边Y型实心牛栏柱，规格尺寸为：高2.50米，重量为3.1±0.5Kg；
4、立柱材质为低碳钢，花边Y型实心牛栏柱为三棱钢柱，钢柱壁厚3mm，钢柱宽为17-17-20mm，立柱表面为墨绿色防锈处理；
5、园区门尺寸为 1.7m×2m×2；门材质为热镀锌钢管，钢管尺寸为40×60×2mm，详见参考示意图，门须用双层荷兰网编织覆盖（第一扇门做好后须业主单位查看确认）。
6、镀锌铁丝：为8#铁丝，直径不低于4mm。
（二）施工要求：
1、根据地块实际情况配备园区大门，每个独立园区不少于1樘门（尺寸约 1.7m×2m×2），门须单独安装立柱，门立柱安装混凝土埋深不低于70×50×50cm，每扇门活页不低于3个，每个门须配上合适大小挂锁或链条锁。 
2、立柱安装间距为3米/根，每个立柱脚须用混凝土固定，立柱脚混凝土须埋入地下，埋深不低于50×30×30cm，混凝土材料（包括黄沙、水泥、石子等，混凝土材料比例为水泥:沙子:石子=1:2:3），立柱按围网尺寸安装成型。
3、围网与每根立柱之间用4套双股铁丝扎紧，铁丝预留长度不得长于1㎝；
4、围网及门安装须紧实牢固，不易倾倒。
（三）质保期：不低于2年（ 质保期内如因：材料质量、安装不合格导致围网及门倒塌等问题须无条件更换或修复，费用由供货单位自行承担。）
（四）具体地块以乡镇实际交付情况为准，具体地块面积以第三方实际测绘亩数为准（不含池塘、坟地等面积）
[bookmark: _GoBack]（五）参考示意图：
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